IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2]"
File name: "/home/docker4sg/app/wwwroot/temp/workarea/G24052022143111388/Files/output/224756/Divisória Placo® 105_55 (BA13+BA13+55+BA13+BA13), montantes a 600 mm com lã mineral Arena ou similar.ifc"
Time stamp: "2022-05-24T14:39:19"
Author: "Saint-Gobain"
Organization: "Saint-Gobain"
Preprocessor: "Saint-Gobain BIM v1.0"
Originating system: "Saint-Gobain BIM v1.0"
Authorization: "None"
Application: "Saint-Gobain BIM v 1.0" version "0.0.15.0" identifier "Saint-Gobain BIM v 1.0" by Organization "Saint-Gobain"

People and organizations
  Person "Saint-Gobain BIM" id "Saint-Gobain BIM" of Organization "Saint-Gobain"
  Owner history of Person "Saint-Gobain BIM" id "Saint-Gobain BIM" of Organization "Saint-Gobain" | application "Saint-Gobain BIM v 1.0" version "0.0.15.0" identifier "Saint-Gobain BIM v 1.0" by Organization "Saint-Gobain" | change ADDED | created 1653403159 (2022-05-24T14:39:19Z) | last modified 1653403159 (2022-05-24T14:39:19Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: RADIAN
  TIMEUNIT: SECOND

Spatial structure
IFCPROJECT "Saint-Gobain"
  IFCSITE "Saint-Gobain"
    IFCBUILDING "Saint-Gobain" | postal address: "Unknown", "Unknown", "Unknown", "Unknown"
      IFCBUILDINGSTOREY "Level 0" | elevation 0.0
        contains 1 element
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Divisória Placo® 105/55 (BA13+BA13+55+BA13+BA13), montantes a 600 mm com lã mineral Arena ou similar" | object type "Divisória Placo® 105/55 (BA13+BA13+55+BA13+BA13), montantes a 600 mm com lã mineral Arena ou similar" | names: "Divisória Placo® 105/55 (BA13+BA13+55+BA13+BA13), montantes a 600 mm com lã mineral Arena ou similar" | material: layers "Divisória Placo® 105/55 (BA13+BA13+55+BA13+BA13), montantes a 600 mm com lã mineral Arena ou similar" ("PLACO® SN" 3.0, "PLACO® BA13" 12.5, "PLACO® BA13" 12.5, "Lã mineral Arena APTA 65" 55.0, "PLACO® BA13" 12.5, "PLACO® BA13" 12.5, "PLACO® SN" 3.0)

Types
  IFCWALLTYPE "Divisória Placo® 105/55 (BA13+BA13+55+BA13+BA13), montantes a 600 mm com lã mineral Arena ou similar" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Divisória Placo® 105/55 (BA13+BA13+55+BA13+BA13), montantes a 600 mm com lã mineral Arena ou similar" ("PLACO® SN" 3.0, "PLACO® BA13" 12.5, "PLACO® BA13" 12.5, "Lã mineral Arena APTA 65" 55.0, "PLACO® BA13" 12.5, "PLACO® BA13" 12.5, "PLACO® SN" 3.0) | property sets: Divisória Placo® 105/55 (BA13+BA13+55+BA13+BA13), montantes a 600 mm com lã mineral Arena ou similar, Layer PLACO® SN, Layer PLACO® BA13, Layer Lã mineral Arena APTA 65

Property sets
  Divisória Placo® 105/55 (BA13+BA13+55+BA13+BA13), montantes a 600 mm com lã mineral Arena ou similar | properties | on 1 type object
    Comprimento total (mm) = "2000" (IFCLABEL)
    Data da última edição = "08/04/2022 00:00:00" (IFCLABEL)
    Descrição = "Sistema de divisória de estrutura simples, constituído por duas placas de gesso laminado Placo® BA13 de 12,5 mm de espessura, aparafusadas a cada lado externo de uma estrutura metálica de aço galvanizado composta por railes horizontais e montantes verticais Placo® M55 de 55 mm, modulados a 600 mm, resultando uma espessura total da divisória terminada de 105 mm. Incluindo lã mineral Arena ou similar. Parte proporcional de massa e fita de juntas, parafusos Placo®, fixações, banda estanque Placo® sob os perfis perimetrais. Nível de acabamento do tratamento de juntas Q2. Instalado segundo a documentação atual de Placo® e norma UNE 102043." (IFCLABEL)
    Documentação do sistema = "https://construir.saint-gobain.pt/Produtos/placor/placor-ba" (IFCLABEL)
    Espessura total (mm) = "105.0" (IFCLABEL)
    ID do sistema = "SP00017094" (IFCLABEL)
    Largura total (mm) = "1200" (IFCLABEL)
    Lã mineral Arena APTA 65 (quantidade por m²) = "1.0" (IFCLABEL)
    Marca = "Placo®" (IFCLABEL)
    Nome do sistema = "Divisória Placo® 105/55 (BA13+BA13+55+BA13+BA13), montantes a 600 mm com lã mineral Arena ou similar" (IFCLABEL)
    Parafusos Placo® TRPF 13 (quantidade por m²) = "2.0" (IFCLABEL)
    Placo® Banda estanque (quantidade por m²) = "0.9" (IFCLABEL)
    Placo® Fita de juntas (quantidade por m²) = "5.6" (IFCLABEL)
    Placo® Montante 55 (quantidade por m²) = "2.1" (IFCLABEL)
    Placo® Parafusos TTPC 25 (quantidade por m²) = "6.0" (IFCLABEL)
    Placo® Parafusos TTPC 35 (quantidade por m²) = "22.0" (IFCLABEL)
    Placo® Rail 55 (quantidade por m²) = "0.9" (IFCLABEL)
    Propriedade intelectual = "Saint-Gobain PT" (IFCLABEL)
    Propriedades do sistema = "elevado desempenho para zonas interiores secas." (IFCLABEL)
    Resistência Térmica m²K/W = "1,99" (IFCLABEL)
    Tipo de sistema = "ifcWallStandardCase" (IFCLABEL)
    Website URL = "https://construir.saint-gobain.pt/" (IFCLABEL)
  Layer PLACO® SN | properties | on 2 type objects
    Comprimento (mm) = "2000" (IFCLABEL)
    Conteúdo do layer = "Facing" (IFCLABEL)
    Cor (RGB) = "255,255,255" (IFCLABEL)
    Descrição do produto = "Massa de secagem em pó destinada ao tratamento dos Sistemas Construtivos em Placa de Gesso Laminado," (IFCLABEL)
    Espessura da camada (mm) = "3.0" (IFCLABEL)
    ID do produto = "PR00063081" (IFCLABEL)
    Largura total (mm) = "1200" (IFCLABEL)
    Nome da camada = "PLACO® SN" (IFCLABEL)
    Resistência ao fogo = "A2 - s1,d0" (IFCLABEL)
    Tipo de camada = "ifcBuildingElementPart" (IFCLABEL)
  Layer PLACO® BA13 | properties | on 4 type objects
    Comprimento (mm) = "2000" (IFCLABEL)
    Conteúdo do layer = "Plasterboard" (IFCLABEL)
    Cor (RGB) = "119,136,153" (IFCLABEL)
    Descrição do produto = "Placa de Gesso Laminado com cartão nas suas faces e núcleo em gesso de origem natural, fabricada através de processo de laminação em contínuo e incorporando a tecnologia Activ'Air®," (IFCLABEL)
    Espessura da camada (mm) = "12.5" (IFCLABEL)
    ID do produto = "PR00063223" (IFCLABEL)
    Largura total (mm) = "1200" (IFCLABEL)
    Nome da camada = "PLACO® BA13" (IFCLABEL)
    Resistência à rotura de flexão de carga na longitudinal = "> 550 N" (IFCLABEL)
    Resistência à rotura de flexão de carga na transversal = "> 210 N" (IFCLABEL)
    Tipo de camada = "ifcBuildingElementPart" (IFCLABEL)
  Layer Lã mineral Arena APTA 65 | properties | on 1 type object
    Absorção de água = "WS &lt; 1 kg/m<sup>2</sup>" (IFCLABEL)
    Comprimento (mm) = "2000" (IFCLABEL)
    Condutibilidade térmica = "0,034" (IFCLABEL)
    Conteúdo do layer = "Structure + Insulation" (IFCLABEL)
    Cor (RGB) = "240,230,140" (IFCLABEL)
    Descrição do produto = "Rolo/Painel de lã mineral Arena de elevado desempenho para isolamento térmico e acústico em paredes, divisórias e tetos contínuos" (IFCLABEL)
    Espessura da camada (mm) = "55.0" (IFCLABEL)
    ID do produto = "PR00063559" (IFCLABEL)
    Largura total (mm) = "1200" (IFCLABEL)
    Nome da camada = "Lã mineral Arena APTA 65" (IFCLABEL)
    Resistência ao fogo = "A1" (IFCLABEL)
    Resistência à difusão de vapor de água = "1 MU" (IFCLABEL)
    Tipo de camada = "ifcBuildingElementPart" (IFCLABEL)